장마철 대비 시설물 점검

ㅇ 점포명 :                       지점

※ 비상주 관리 건물 포함

ㅇ 기관공 성명(연락처) :                  (                          )

ㅇ 점검일 : 2026.   .   .

구분	점검방법		점검결과 양호(Ο, Ⅹ)
외부시설물	∎ 간판 고정상태 확인
	∎ 외부 현수막 부착 상태 확인
	∎ 외부 이동형 간판 등 객장 내부 이동
	∎ 배수로(덮개) 이물질 막힘 여부 확인
옥상/옥탑	∎ 우수관 덮개 상태 확인
	∎ 우수관 이물질 막힘 여부 확인
	∎ 우수관 배수 이상 여부 확인
출입구	∎ 잠금장치 확인
	∎ 계단 미끄럼 방지 확인
창문	∎ 잠금장치 확인
	∎ 누수 우려 부분 확인
배수펌프	∎ 펌프 정상작동 여부 확인(지하집수정)
침수예상지점	∎ 지하주차장 등 침수 대비 여부 (모래주머니 및 차수판)
모래주머니	수량	추가 필요여부
차수판	설치여부 ( O / X )	추가 필요여부
기타 특이사항 (필요시 기재)